### CArclib::ArcSetStaggerPowerOn

The ArcSetStaggerPowerOn method updates the RAID subsystem Stagger Power On Control.

virtual ARC_STATUS ArcSetStaggerPowerOn ( BYTE *nMode );

#### Parameters:

[IN]

nMode: Modes of the stagger power on control.

Value | Meaning
0 | 0.4
1 | 0.7
2 | 1.0
3 | 1.5
4 | 2.0
5 | 2.5
6 | 3.0
7 | 3.5
8 | 4.0
9 | 4.5
10 | 5.0
11 | 5.5
12 | 6.0

#### Return Values

This method returns the ARC_STATUS.

#### Note: