### CArclib::ArcSetHddSpinDownMode

The ArcSetHddSpinDownMode method updates the RAID subsystem HDD Spin Down mode.

virtual ARC_STATUS ArcSetHddSpinDownMode( BYTE *nMode );

#### Parameters:

[IN]

nMode: Modes of the HDD spin down.

Value | Meaning
0 | Disabled
1 | 1 Minute
2 | 3 Minutes
3 | 5 Minutes
4 | 10 Minutes
5 | 15 Minutes
6 | 20 Minutes
7 | 30 Minutes
8 | 40 Minutes
9 | 60 Minutes

#### Return Values

This method returns the ARC_STATUS.

#### Note: