### CArclib::ArcSetMaxAtaMode

The ArcSetMaxAtaMode method updates the IDE speed in target mode.

virtual ARC_STATUS ArcSetMaxAtaMode ( BYTE bNewAtaMode );

#### Parameters:

[IN]

bNewAtaMode:

Value | Meaning
3 | ATA133
2 | ATA100
1 | ATA66
0 | ATA33

#### Return Values

This method returns the ARC_STATUS.

#### Note:

Password required if password enabled, use ArcChkPassword member function to validate the password.