### CArclib::ArcSetSnmpTrapIp

The ArcSetSnmpTrapIp method updates trap ip addresses for SNMP notification.

virtual ARC_STATUS ArcSetSnmpTrapIp( IN DWORD nItem, char *szIp );

#### Parameters:

[IN]

nItem:

Value | Meaning
0 | Updates the SNMP Trap IP1
1 | Updates the SNMP Trap IP2
2 | Updates the SNMP Trap IP3

szIp: Null-terminated character string representing a number expressed in the Internet standard "."

(dotted) notation, format: "xxx.xxx.xxx.xxx" ex: 192.168.001.100

#### Return Values

This method returns the ARC_STATUS.

#### Note:

Password required if password enabled, use ArcChkPassword member function to validate the password.